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ACTA DE FISCALIZACION PROYECTO RELLENO SANITARIO DE CAMIÑA – ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA
Fecha:
14 de Abril de 2010
I.
PARTICIPANTES COF
1. DGA, Región de Tarapacá
2. SAG, Región de Tarapacá
3. Dirección Regional CONAMA, Región de Tarapacá
Los Servicios que a continuación se detallan, se pronunciarán de oficio:

4. SEREMI de Salud, Región de Tarapacá
LISTA ASISTENCIA FISCALIZACIÓN COMITÉ TÉCNICO 

Lugar: 
Localidad de Camiña


Fecha Terreno:  
14-04-2010                                

Hora:

11:30
Proyectos a Fiscalizar:

	Construcción Relleno Sanitario Comuna de Camiña
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II.
PUNTOS FISCALIZABLES EN TERRENO:
Los puntos fiscalizables en terreno corresponden al  Estudio de Impacto Ambiental y sus Adendas del proyecto antes identificado:
2.1  Disposición de Residuos 
a. Se constata en el sitio del relleno sanitario, residuos depositados a suelo directo y sin cobertura, consultado el titular desde cuando se encontraban estos residuos, se responde desde el lunes anterior.
b. Se constata la llegada de camión recolector mientras se ejecutaba la visita Inspectiva, el cuál vuelve a depositar residuos en el mismo sitio donde se encontraban los residuos sin generando cobertura de los mismos.
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2.2  Zanjas de disposición
a. Se verifico la construcción de dos zanjas de disposición, las cuales aun no se operaban.

b. Consultado el titular sobre la operación de las mismas, y siendo que existían dichas zanjas, el por qué de depositar residuos en sector  aledaño, respondiendo que se operaran a la brevedad.
c. En relación a las chimeneas, se informo que se encuentran construyendo dichas chimeneas y se instalarán, dando el inicio a la operación de la zanja.

d. Se verifica el material de cobertura, constatando que el material existente y que es el material retirado de las mismas zanjas, es un material rocoso no apto en lo verificado visualmente en la visita como material de cobertura. 
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2.3 Pozos de disposición de Aguas Servidas

Se realizan trabajos en la construcción de dos pozos de disposición (por infiltración) en el relleno, los cuales reemplazan al anterior y su construcción es debido a que se encuentra además en construcción las nuevas instalaciones del personal.
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